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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja systemów wzywania pomocy/ systemów przywoławczych do toalet, przeznaczonych do zapewnienia możliwości szybkiego wezwania pomocy przez osobę znajdującą się w toalecie, w szczególności osobę z niepełnosprawnością, osobę o ograniczonej sprawności ruchowej lub osobę, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Montaż systemów przewidziany jest w 5 lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: 
· Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 2A, Kędzierzyn-Koźle - 10 toalet
· Centrum Współpracy Dugnad, ul. P. Stalmacha 20, Kędzierzyn-Koźle - 5 toalet
· Dom Dziennego Pobytu „Radość”, ul. Grabskiego 6, Kędzierzyn-Koźle – 5 toalet
· Klub Senior+, ul. Mieszka I 4, Kędzierzyn-Koźle - 4 toalety
· Dom Dziennego Pobytu „Nasz Dom”, ul. T. Kościuszki 43B, Kędzierzyn-Koźle – 5 toalet
Łączna ilość: 29.
System powinien umożliwiać sygnalizację wezwania pomocy, w sposób zapewniający łatwą identyfikację miejsca, z którego zostało wysłane wezwanie.
Po uruchomieniu systemu powinien zostać wygenerowany sygnał alarmowy umożliwiający personelowi szybką lokalizację osoby potrzebującej pomocy.
Sygnalizator powinien znajdować się w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, np. nad wejściem do toalety lub w innym miejscu zapewniającym jego dobrą widoczność i słyszalność.
System powinien zapewniać jednoznaczne rozróżnienie stanu alarmowego od stanu normalnego.
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w niniejszym opisie, a ich zastosowanie jest konieczne do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji systemu.
System po zakończeniu realizacji zamówienia powinien być kompletny, sprawny technicznie i gotowy do użytkowania.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) dostawy kompletnego systemu wzywania pomocy wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, 
w tym: 
· dostawy urządzeń uruchamiających wezwanie pomocy, 
· dostawy urządzenia sygnalizującego wezwanie, sygnalizatora optycznego i akustycznego, 
· dostawy przycisków lub elementów umożliwiających anulowanie wezwania, 
2) wykonania niezbędnego okablowania i prac montażowych, jeżeli wymagane,
3)  montażu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
4) konfiguracji i uruchomienia systemu,
5) wykonania testów poprawności działania,
6) przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi systemu,
7) przekazania instrukcji obsługi oraz dokumentacji powykonawczej. 
Minimalne wymagania techniczne: system powinien spełniać co najmniej następujące wymagania:
· możliwość uruchomienia wezwania pomocy z poziomu toalety za pomocą łatwo dostępnego elementu sterującego, 
· możliwość uruchomienia wezwania również w sytuacji, gdy osoba korzystająca z toalety znajduje się na podłodze, 
· zastosowanie linki pociągowej, przycisku lub rozwiązania równoważnego, umożliwiającego wezwanie pomocy, 
· sygnalizacja uruchomienia wezwania w sposób optyczny i akustyczny, 
· możliwość jednoznacznego wskazania toalety, z której pochodzi wezwanie, 
· możliwość skasowania/anulowania wezwania dopiero po podjęciu interwencji przez osobę uprawnioną, 
· zapewnienie ciągłej gotowości systemu do działania, 
· wyposażenie systemu w zasilanie zapewniające jego prawidłowe i bezpieczne działanie, 
· zastosowanie urządzeń przeznaczonych do instalowania w obiektach użyteczności publicznej, 
· wykonanie instalacji w sposób estetyczny, trwały i bezpieczny dla użytkowników. 
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